# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

# «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

**Кафедра МО ЭВМ**

**ОТЧЕТ**

**по лабораторной работе №5**

**по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»**

Тема: **Знакомство с рабочей средой эмулятора Ripes для работы с процессором RISC-V. Базовый ISA, система команд, состав регистров. Разработка и выполнение простой программы на ассемблере RISC-V.**

Студент гр. 3388 Потоцкий С.С.

Преподаватель Молодцев Д.А

Санкт-Петербург 2024

# Цель работы.

1. Освоение работы с эмулятором Ripes: установка, настройка, трансляция ассемблерной программы, выполнение программы в автоматическом и отладочном режимах.

2. Изучение архитектуры RISC-V, базового набора инструкций и разработка простых программ на ассемблере.

Задачи работы:

а) Ознакомление с основными компонентами компьютера RISC-V.

б) Освоение взаимосвязи между аппаратными и программными средствами компьютера на основе архитектуры системы команд (ISA- Instruction Set Architecture).

в) Изучение языка ассемблера RISC-V и кодирования операторов ассемблера в машинном коде.

г) Освоение компиляции и выполнения ассемблерной программы в автоматическом и отладочном режимах.

# Задание.

1. Разработайте процедуру на ассемблере, которая для целочисленных 32-битных входных переменных x, y, z и констант a, b, c вычисляет выражение

R = f (x, y, z, a, b, c)

2. Напишите программу, которая для двух наборов исходных данных x, y, z выполняет вычисление заданного выражения с помощью разработанной процедуры (вызывая её два раза), сохраняет в регистрах и выводит на экран результаты вычислений. Один вызов процедуры должен выполняться с помощью псевдоинструкции call, другой – с помощью инструкции jal.

Начальные значения {x1, y1, z1} расположить в регистрах a2, a3, a4; значения {x2, y2, z2} расположить в регистрах a5, a6, a7; значения констант a, b, c расположить в регистрах s0, s1, s2. Результаты вычисления {r1, r2} записать в регистры а1, а2.

В исходном коде обязательно должны быть употреблены следующие псевдоинструкции: call (ровно 1 раз), ret (ровно 1 раз), mv (как минимум 1 раз), li (как минимум 2 раза: 1 раз – преобразующаяся в две инструкции; 1 раз – преобразующаяся в одну инструкцию).

Моделируемые вычисления (формула, входные данные, результаты) должны выводиться в консоль.

# Основные теоретические положения.

**1. Описание состава используемых регистров:**

Первый регистр, x0 имеет специальное назначение, он содержит 0. Вне зависимости от того, какое значение вы в него записываете, при чтении из этого регистра вы всегда получите 0. Псевдонимом регистра x0 является zero.

Псевдонимы других регистров:

ra return address (адрес возврата). Используется для записи адреса возврата перед вызовом подпрограммы.

t0 - t6 temporary registers (регистры временных переменных). Подпрограммы не обязаны их сохранять.

s0 - s11 saved registers (сохраняемые регистры). Подпрограммы обязаны сохранять их состояние.

a0 - a7 function arguments (аргументы функций). Перед вызовом подпрограммы вы передаёте аргументы в эти регистры.

**Описание базового набора команд процессора RISC-V:**

1. Арифметические и логические операции: add, sub, and, or, xor и др.
2. Операции с памятью: load(lb, lh, lw) , store(sb, sh, sw), fence и др.
3. Управление переходами: branch(beq, bne, blt, bge, ...), jump(jal, jalr), call, return и др.
4. Управление регистрами: move (mv) , lui, auipc и др.
5. Привилегированные(системные) операции: ecall, ebreak и др.

**2. Краткие сведения по ассемблеру RISC-V.**

В концепции RISC инженеры устранили главный недостаток CISC-архитектур: использование большого числа функционально сложных команд. В RISC-архитектурах используется небольшое число команд фиксированной длины, но при этом увеличивается число регистров, чтобы иметь большее пространство для работы с данными и реже обращаться к памяти.

В архитектуре RISC-V имеется обязательное для реализации базовое подмножество в количестве 47 команд и несколько стандартных опциональных расширений. В базовый набор входят: минимальный набор команд арифметических/битовых операций на регистрах, команд для выполнения операций с памятью (load/store), команд условной и безусловной передачи управления/ветвления, а также небольшое число служебных инструкций (см. таблицу далее). Команды базового набора имеют длину 32 бита с выравниванием на границу 32-битного слова.

Операции условных переходов (ветвления) не используют каких-либо общих флагов, как результатов ранее выполненных операций сравнения, а непосредственно сравнивают свои регистровые операнды. Базис операций сравнения минимален, а для поддержки комплементарных операций операнды просто меняются местами.

**Выполнение работы**

1. Исходное задание было приведено выше. Формула с подставленными константами, по которой должны быть выполнены вычисления:

(a2 - (a3 | (a3 - (a4 | (a2 \* (a2 & a4)))) + a3))

2. Результаты отладки программы в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команды в форме таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресс инстр.** | **(Псевдо-) инстр.** | **Инструкция** | **16-ричный код инстр.** | **Содержимое регистров и ячеек памяти** | |
| **до вып. функции** | **после вып. функции** |
| 0 | la a0, expression | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 0x00000000 | x10 0x10000000 |
| 4 | addi x10 x10 0 | 00050513 |  |  |
| 8 | li a7, 4 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 0x00000000 | x17 0x00000004 |
| с | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| 10 | la a0, dat\_1 | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 0x10000000 | x10 0x10000000 |
| 14 | addi x10 x10 44 | 02c50513 | x10 0x10000000 | x10 0x1000003d |
| 18 | li a7, 4 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 0x00000000 | x17 0x00000004 |
| 1с | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| 20 | li a0, x\_1 | addi x10 x0 5 | 00000513 | x10 0x10000000 | x10 0x10000010 |
| 24 | jal print | jal x1 184 <print> | 0b8000ef | x1 0x00000000 | x1 0x000000010 |
| 28 | li a0, y\_1 | addi x10 x0 3 | 00100513 | x10 0x10000000 | x10 0x10000010 |
| 2c | jal print | jal x1 176 <print> | 0c0000ef | x1 0x00000010 | x1 0x00000028 |
| dc | li a7, 1 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000004 |
| e0 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| e4 | la a0, sep | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 0x1000003c | x10 0x10000000 |
| e8 | addi x10 x10 -140 | f7450513 | x10 0x10000000 | x10 0x10000058 |
| ec | li a7, 4 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000001 |
| f0 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| f4 | ret | jalr x0 x1 0 | 00008067 |  |  |
| 30 | li a0, z\_1 | addi x10 x0 7 | 00200513 | x10 0x10000058 | x10 0x10000058 |
| 34 | li a7, 1 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000004 |
| dc | li a7, 1 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000004 |
| e0 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| e4 | la a0, sep | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 0x1000003c | x10 0x10000000 |
| e8 | addi x10 x10 -140 | f7450513 | x10 0x10000000 | x10 0x10000058 |
| ec | li a7, 4 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000001 |
| f0 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| f4 | ret | jalr x0 x1 0 | 00008067 | x10 0x100000e4 | x10 0x10000058 |
| 3c | la a0, set\_2 | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 0x10000058 | x10 0x10000058 |
| 40 | addi x10 x10 14 | 00e50513 | x10 0x10000058 | x10 0x10000002 |
| 44 | li a7, 4 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000001 |
| 48 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| 4c | li a0, x\_2 | addi x10 x0 11 | 00b00513 | x10 0x10000002 | x10 0x1000003c |
| 50 | jal print | jal x1 156 <print> | 09c000ef | x1 0x00000000 | x1 0x00000030 |
| 54 | li a0, y\_2 | addi x10 x0 21 | 01500513 | x10 0x1000003c | x10 0x1000004a |
| 58 | jal print | jal x1 148 <print> | 094000ef | x1 0x00000030 | x1 0x00000054 |
| dc | li a7, 1 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000004 |
| e0 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| e4 | la a0, sep | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 0x1000003c | x10 0x10000000 |
| e8 | addi x10 x10 -140 | f7450513 | x10 0x10000000 | x10 0x10000058 |
| ec | li a7, 4 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000001 |
| f0 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| f4 | ret | jalr x0 x1 0 | 00008067 | x10 0x100000e4 | x10 0x10000058 |
| 5c | li a0, z\_2 | addi x10 x0 278 | 11600513 | x10 0x10000058 | x10 0x10000058 |
| 60 | li a7, 1 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x17 0x00000001 | x17 0x00000004 |
| dc | li a7, 1 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000004 |
| e0 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| e4 | la a0, sep | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 0x1000003c | x10 0x10000000 |
| e8 | addi x10 x10 -140 | f7450513 | x10 0x10000000 | x10 0x10000058 |
| ec | li a7, 4 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000001 |
| f0 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| f4 | ret | jalr x0 x1 0 | 00008067 | x10 0x100000e4 | x10 0x10000058 |
| 5c | li a0, z\_2 | addi x10 x0 278 | 11600513 | x10 0x10000058 | x10 0x10000058 |
| 60 | li a7, 1 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x17 0x00000001 | x17 0x00000004 |
| 64 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| 68 | la a0, res | auipc x10 0x10000 | 10000517 | x10 0x10000058 | x10 0x10000058 |
| 6c | addi x10 x10 -13 | ff350513 | x10 0x10000058 | x10 0x10000116 |
| 70 | li a7, 4 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x17 0x00000004 | x17 0x00000001 |
| 74 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| 78 | li a2, x\_1 | addi x12 x0 5 | 00500613 | x12 0x00000000 | x12 0x00000000 |
| 7c | li a3, y\_1 | addi x13 x0 3 | 00300693 | x13 0x00000000 | x13 0x00000001 |
| 80 | li a4, z\_1 | addi x14 x0 7 | 00700713 | x14 0x00000000 | x14 0x00000010 |
| 84 | li a5, x\_2 | jal x1 56 <calc> | 038000ef | x15 0x00000000 | x15 0x0000000b |
|  |  | addi x11 x10 6 |  |  |  |
| 88 | li a6, y\_2 | addi x12 x0 9 | 01500813 | x16 0x00000000 | x16 0x00000015 |
| 8c | li a7, z\_2 | addi x13 x0 | 11600893 | x17 0x00000000 | x17 0x00000116 |
| 90 | call calculation | auipc x1 0x0 <main> | 00000097 | x1 0x00000054 | x1 0x0000005c |
| 94 | jalr x1 x1 56 | 038080e7 | x1 0x0000005c | x1 0x00000056 |
| bc | or t0, a2, a4 | or x5 x12 x14 | 00e662b3 | x14 0x00000000 | x14 0x00000007 |
| c0 | mul t0, a2, t0 | mul x5 x12 x5 | 025602b3 | x17 0x00000001 | x17 0x00000001 |
| c4 | and t0, a2, t0 | and x5 x12 x5 | 005672b3 | x1 0x00000088 | x1 0x00000088 |
| c8 | sub t0, a4, t0 | sub x5 x14 x5 | 405702b3 | x12 0x00000001 | x12 0x00000004 |
| cc | and t1, a3, a2 | and x6 x13 x12 | 00c6f333 | x5 0x10000000 | x5 0x10000007 |
| d0 | mul t1, a2, t1 | mul x6 x12 x6 | 0062e533 | x5 0x10000007 | x5 0x10000023 |
| d4 | or a0, a0, a4 | or x10 x5 x6 | 0062e533 | x5 0x00000023 | x10 0x10000001 |
| d8 | jr ra | jalr x0 x1 0 | 00008067 |  |  |
| 98 | mv a1, a2 | addi x11 x12 0 | 00060593 | x11 0x00000000 | x11 0x00000004 |
| 9c | mv a2, a5 | addi x12 x15 0 | 00078613 | x12 0x10000004 | x12 0x1000000b |
| a0 | mv a3, a6 | addi x13 x16 0 | 00080693 | x13 0x10000001 | x13 0x10000015 |
| a4 | mv a4, a7 | addi x14 x17 0 | 00088713 | x14 0x00000010 | x14 0x00000116 |
| a8 | jal calculation | jal x1 36 <calc> | 020000ef | x1 0x00000056 | x1 0x00000098 |
| bc | or t0, a2, a4 | or x5 x12 x14 | 00e662b3 | x14 0x00000000 | x14 0x00000007 |
| c0 | mul t0, a2, t0 | mul x5 x12 x5 | 025602b3 | x14 0x00000007 | x14 0x0000000e |
| c4 | and t0, a2, t0 | and x5 x12 x5 | 005672b3 | x14 0x0000000e | x14 0x00000088 |
| c8 | sub t0, a4, t0 | sub x5 x14 x5 | 405702b3 | x12 0x00000001 | x12 0x00000004 |
| cc | and t1, a3, a2 | and x6 x13 x12 | 00c6f333 | x5 0x10000006 | x5 0x1000000e |
| d0 | mul t1, a2, t1 | mul x6 x12 x6 | 0062e533 | x5 0x1000000e | x5 0x10000054 |
| d4 | or a0, a0, a4 | or x10 x5 x6 | 0062e533 | x5 0x00000054 | x5 0x10000004 |
| d8 | jr ra | jalr x0 x1 0 | 00008067 |  |  |
| bc | or t0, a2, a4 | or x5 x12 x14 | 00e662b3 | x0 0x10000058 | x0 0x10000058 |
| a8 | mv a0, a2 | addi x10 x12 0 | 00060513 | x0 0x10000058 | x0 0x10000058 |
| ac | li a7, 1 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x0 0x10000058 | x0 0x10000058 |
| b0 | ecall | ecall | 00000073 | x0 0x10000058 | x0 0x10000058 |
| b4 | li a7, 10 | addi x17 x0 10 | 00a00893 | x0 0x10000058 | x0 0x10000058 |
| b8 | ecall | ecall | 00000073 | x0 0x10000058 | x0 0x00000000 |

При использовании print

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e4 | li a7, 1 | addi x17 x0 1 | 00100893 | x1 0x00000000 | x1 0x00000028 |
| e8 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| ec | la a0, sep | aupic x10 0x10000 | 10000517 | x17 0x0000000 | x17 0x0000000 |
| f0 | la a0, sep | addi x10 x10 -147 | f6d50513 | x17 0x0000000 | x17 0x0000001 |
| f4 | li a7, 10 | addi x17 x0 4 | 00400893 | x10 0x0000000 | x10 0x0000000 |
| f8 | ecall | ecall | 00000073 |  |  |
| fc | ret | ecall | 00000067 |  |  |

3. Тестирования программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Исходные данные | Ожидаемые результаты | Полученный результат |
| 1 | x1 = 1, y1 = 17, z1 = 4  x2 = 6, y2 = 9, z2 = 14 | r1 = 3  r2 = 3880 | r1 = 3  r2 = 3880 |
| 2 | x1 = 1, y1 = 64, z1 = 4  x2 = 90, y2 = 422, z2 = 30 | r1 = 3  r2 = 182 | r1 = 3  r2 = 182 |
| 3 | x1 = -5, y1 = -10, z1 = 7  x2 = 90, y2 = -322, z2 = 177 | r1 = 70  r2 = 2487 | r1 = 70  r2 = 2487 |
| 4 | x1 = 0, y1 = 0, z1 = 0  x2 = 5, y2 = 500, z2 = 5000 | r1 = 0  r2 = 5015 | r1 = 0  r2 = 5015 |

Исходный код разработанной программы представлен в приложении A.

**Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки работы с эмулятором Ripes, включая запуск ассемблерных программ в автоматическом режиме и в режиме отладки. Также была изучена архитектура RISC-V и базовый набор её инструкций. В рамках работы была разработана программа на ассемблере RISC-V для вычисления значений по заданной формуле.

**.data**

# константы

.equ x\_1, 1

.equ y\_1, 17

.equ z\_1, 4

.equ x\_2, 104

.equ y\_2, 422

.equ z\_2, 872

# строковые данные

expression: .string "Formula: (a2 - (a3 | (a3 - (a4 | (a2 \* (a2 & a4)))) + a3))\n"

dat\_1: .string "\nx1, y1, z1: "

dat\_2: .string "\nx2, y2, z2: "

sep: .string ", "

res: .string "\nresults: "

.text

main:

# Печать формулы

la a0, expression

li a7, 4

ecall

# Печать первого набора данных

la a0, dat\_1

li a7, 4

ecall

li a0, x\_1

jal print

li a0, y\_1

jal print

li a0, z\_1

li a7, 1

ecall

# Печать второго набора данных

la a0, dat\_2

li a7, 4

ecall

li a0, x\_2

jal print

li a0, y\_2

jal print

li a0, z\_2

li a7, 1

ecall

# Печать строки результата

la a0, res

li a7, 4

ecall

# Расчеты для первого набора

li a2, x\_1

li a3, y\_1

li a4, z\_1

jal calc

mv a1, a0

# Расчеты для второго набора

li a2, x\_2

li a3, y\_2

li a4, z\_2

jal calc

mv a2, a0

# Печать результатов

mv a0, a1

jal print

mv a0, a2

li a7, 1

ecall

# Завершение программы

li a7, 10

ecall

# Процедура вычислений

calc:

or t0, a2, a4

mul t0, a2, t0

and t0, a2, t0

sub t0, a4, t0

and t1, a3, a2

mul t1, a2, t1

or a0, t0, t1

jr ra

# Процедура печати с разделителем

print:

li a7, 1

ecall

la a0, sep

li a7, 4

ecall

ret